**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**(CCTP)**

**Famille de produit : Caniveau**

**Nom de la gamme : MARINA**

**Caniveau MARINA largeur 100 en acier inoxydable** **Choisissez un élément.**

* Avec pente de 5 mm/m minimum (30 à 50 mm de hauteur).
* Avec 2 pattes de scellement et 4 vérins de réglage par élément.
* Raccordement par Choisissez un élément. Choisissez un élément. Choisissez un élément.
* Sortie : Choisissez un élément.
* Garde d’eau de 60 mm, équipé d’un panier.
* Avec une grille Choisissez un élément.

**Raccordement des éléments par brides**

*(Étanchéité entre les brides par un joint souple à la charge de l’entreprise)*

**Longueur :** Cliquez ici pour taper du texte.

**Rajouter les choix :** Choisissez un élément.

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**(CCTP)**

**Famille de produit : Caniveau 172**

**Nom de la gamme : CALYSPO**

**Caniveau compact ou télescopique CALYSPO**

* Caniveau largeur 300 ou 450\* en acier inoxydable Choisissez un élément.
* Avec pente de 5 mm/m minimum.
* Avec 2 pattes de scellement et 4 vérins de réglage par élément.
* Évacuation par un siphon Easy clean à cloche inversée diamètre 100 Choisissez un élément. Choisissez un élément.
* Sortie : Choisissez un élément.
* Garde d’eau de 60 mm, équipé d’un panier débit 2l/seconde.
* Avec une grille caillebotis Choisissez un élément.

**Longueur :** Cliquez ici pour taper du texte.

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**(CCTP)**

**Famille de produit : Caniveau 172**

**Nom de la gamme : NEPTUNE**

**Caniveau à grille NEPTUNE largeur 172 en acier inoxydable** Choisissez un élément.

* Avec pente de 5 mm/m minimum (45 à 135 mm de hauteur).
* Avec 2 pattes de scellement et 4 vérins de réglage par élément.
* Raccordement par Choisissez un élément. Choisissez un élément.
* 1 évacuation tous les 18 m au minimum avec siphon télescopique Easy clean à cloche inversée réglable sur la hauteur Choisissez un élément.
* Sortie : Choisissez un élément. Diamètre 100.
* Garde d’eau de 60 mm, équipé d’un panier débit 2l/seconde.

Avec une grille Choisissez un élément.

**Raccordement des éléments par brides**

*(Étanchéité entre les brides par un joint souple à la charge de l’entreprise)*

**Longueur :** Cliquez ici pour taper du texte

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**(CCTP)**

**Famille de produit : Caniveau à fente**

**Nom de la gamme : LINAË**

**Caniveau à fente LINËA finition par pli écrasé,**

**Acier inoxydable Choisissez un élément\*.**

* Largeur fente de Choisissez un élément.
* Avec pente de 5 mm/m minimum (60 à 135 mm de hauteur).
* Avec 2 pattes de scellement et 4 vérins de réglage par élément, entretoise tous les 500 mm.
* Raccordement par boîte de branchement (260x260) Choisissez un élément.
* 1 évacuation tous les 18 m au minimum avec siphon télescopique Easy clean à cloche inversée réglable sur la hauteur Choisissez un élément.
* Sortie : Choisissez un élément.
* Garde d’eau de 60 mm, équipé d’un panier débit 2l/seconde.
* Avec une grille Choisissez un élément.

**Raccordement des éléments par brides**

*(Étanchéité entre les brides par un joint souple à la charge de l’entreprise)*

**Longueur :** Cliquez ici pour taper du texte

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**(CCTP)**

**Famille de produit : Caniveau à fente**

**Nom de la gamme : OCÉANE**

**Caniveau à fente en acier inoxydable Choisissez un élément\*.**

* Largeur fente de Choisissez un élément. avec pente de 5 mm/m (60 à 135 mm de hauteur).
* Avec 2 pattes de scellement et 4 vérins de réglage par élément, entretoise tous les 500 mm.
* Raccordement par boîte de branchement (260x260) Choisissez un élément.
* 1 évacuation tous les 18 m au minimum avec siphon télescopique Easy clean à cloche inversée réglable sur la hauteur Choisissez un élément.
* Sortie : Choisissez un élément.
* Garde d’’eau de 60 mm, équipé d’un panier amovible débit 2l/seconde.
* Avec une grille Choisissez un élément.

**Raccordement des éléments par brides**

*(Étanchéité entre les brides par un joint souple à la charge de l’entreprise)*

**Longueur :** Cliquez ici pour taper du texte

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**(CCTP)**

**Famille de produit : Tampon à ouverture assistée TOA**

**Nom de la gamme :**

**Tampon de regard à remplir à ouverture assistée**

* Fabriqué en inox 304L.
* Résistance Choisissez un élément.
* Entièrement rempli de béton (45 mPA 28 j).
* Hauteur Choisissez un élément.
* Dimension standard : Choisissez un élément. (autres sur demande)
* Dimension sur mesure : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Le tampon de regard est équipé de :**

* 2 vérins à gaz pour pose en atmosphère non agressive,
* 2 anneaux de levage, un joint d'étanchéité,
* 1 compas anti-basculement,
* 2 vis de verrouillage.

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**(CCTP)**

**Famille de produit : Tampon de regard à paver**

**Nom de la gamme :**

**Tampon de regard à paver non étanche**

* Résistance Choisissez un élément.
* Équipé d’un treillis soudé, 4 pattes de scellement.
* Hauteur Choisissez un élément.
* Ouverture par Choisissez un élément.
* Dimension standard : passage libre Choisissez un élément.
* Dimension sur mesure : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

**(CCTP)**

**Famille de produit : Tampon de regard étanche**

**Nom de la gamme :**

**Tampon de regard à remplir étanche par compression d’un joint torique fermé par vis de serrage, en Choisissez un élément.**

* Résistance Choisissez un élément.
* 250 kn : uniquement en acier inoxydable ou galvanisé.
* Équipé d’un treillis soudé, 4 pattes de scellement.
* Livré avec 3 clés de manutention et une notice de pose.
* Dimension standard : passage libre Choisissez un élément.
* Dimension sur mesure : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.